Lees mij

Nederlands:

Bijgevoegd bij dit pakket:

1. lees_mij.txt – Dit bestand
2. VELUX KLF150 v1.0.30.EXE – De KLF150 service-applicatie
3. CP210xVCPInstaller_(...).exe – De KLF150 seriële driver
4. KLF150EU_1.1.2_fwu.bin – De nieuwste KLF150 firmware

Sluit de KLF150 rechtstreeks aan op de pc met een USB-datakabel. Houd er rekening mee dat sommige kabels alleen voor stroomvoorziening zijn (“alleen stroom”) en niet werken.
Zodra de KLF150 is ingeschakeld, start u de KLF150 service-applicatie. Installatie is niet nodig; de applicatie kan vanaf elke locatie worden uitgevoerd. Voor de eerste keer raden we aan deze direct vanuit het uitgepakte pakket te starten.

De service-applicatie zou de KLF150 automatisch moeten detecteren en de huidige status weergeven.
Als de geïnstalleerde firmware niet wordt ondersteund door de service-applicatie, moet de firmware worden bijgewerkt.

Probleemoplossing:
Als de KLF150 service-applicatie niet automatisch verbinding maakt met de KLF150, kunnen de volgende redenen van toepassing zijn:

1. De KLF150 is aangesloten via een hub of USB-gateway in plaats van rechtstreeks op de pc.
2. De USB-kabel is alleen voor stroomvoorziening (“alleen stroom”).
3. Windows heeft de juiste driver niet geïnstalleerd.

Ontbrekende driver:
Voer de bijgeleverde seriële driver uit en volg de instructies op het scherm. Dit kan administratorrechten vereisen.
Als de driver correct is geïnstalleerd, verschijnt de KLF150 in Apparaatbeheer onder Poorten als “Silicon Labs CP210…”.
Start na de installatie de KLF150 service-applicatie opnieuw.

Firmware bijwerken:

1. Ga naar [INSTELLINGEN] en selecteer [SOFTWARE-BIJWERKING].
2. Selecteer [SELECTEER BESTAND] en zoek het bijgeleverde firmwarebestand.
3. Selecteer [BIJWERKEN] en wacht tot het proces is voltooid.
   Na de update zal de KLF150 opnieuw opstarten en de huidige status weergeven.
