Français: 

Inclus avec ce package :

1. lisez-moi.txt – Ce fichier
2. VELUX KLF150 v1.0.30.EXE – L’application de service KLF150
3. CP210xVCPInstaller_(...).exe – Le pilote série KLF150
4. KLF150EU_1.1.2_fwu.bin – Le dernier micrologiciel (firmware) KLF150

Connectez le KLF150 directement à l’ordinateur à l’aide d’un câble de données USB. Veillez à ce que le câble ne soit pas uniquement un câble d’alimentation (« alimentation uniquement »), car dans ce cas, il ne fonctionnera pas.
Une fois le KLF150 sous tension, lancez l’application de service KLF150. Aucune installation n’est nécessaire ; l’application peut être exécutée depuis n’importe quel emplacement. Pour la première utilisation, il est recommandé de la lancer directement à partir du dossier décompressé du package.

L’application de service devrait détecter automatiquement le KLF150 et afficher son état actuel.
Si le micrologiciel installé n’est pas pris en charge par l’application de service, une mise à jour du micrologiciel sera requise.

Dépannage :
Si l’application de service KLF150 ne se connecte pas automatiquement au KLF150, les raisons possibles incluent :

1. Le KLF150 est connecté via un concentrateur (hub) ou une passerelle USB au lieu d’être branché directement à l’ordinateur.
2. Le câble USB est uniquement destiné à l’alimentation.
3. Windows ne dispose pas du pilote correct.

Pilote manquant :
Exécutez le pilote série fourni et suivez les instructions à l’écran. Cela peut nécessiter des droits d’administrateur.
Si le pilote est installé correctement, le KLF150 apparaîtra dans le **Gestionnaire de périphériques** sous **Ports**, sous le nom *« Silicon Labs CP210… »*.
Après l’installation, redémarrez l’application de service KLF150.

Mise à jour du micrologiciel :

1. Dans [PARAMÈTRES], sélectionnez [MISE À JOUR LOGICIELLE].
2. Sélectionnez [SÉLECTIONNER UN FICHIER] et localisez le fichier de micrologiciel fourni avec le package.
3. Sélectionnez [METTRE À JOUR] et attendez la fin du processus.
   Une fois la mise à jour terminée, le KLF150 redémarrera et affichera son état actuel.


