Leggimi

Italiano:

Incluso in questo pacchetto:

1. leggi_me.txt – Questo file
2. VELUX KLF150 v1.0.30.EXE – L’applicazione di servizio KLF150
3. CP210xVCPInstaller_(...).exe – Il driver seriale KLF150
4. KLF150EU_1.1.2_fwu.bin – Il firmware più recente del KLF150

Collega il KLF150 direttamente al PC con un cavo dati USB. Tieni presente che alcuni cavi sono solo per alimentazione (“solo alimentazione”) e non funzioneranno.
Dopo l’accensione del KLF150, avvia l’applicazione di servizio KLF150. Non è necessaria alcuna installazione; l’applicazione può essere eseguita da qualsiasi posizione. Per la prima esecuzione, si consiglia di avviarla direttamente dalla cartella del pacchetto decompressa.

L’applicazione di servizio dovrebbe rilevare automaticamente il KLF150 e mostrare il suo stato attuale.
Se il firmware installato non è supportato dall’applicazione di servizio, sarà necessario aggiornare il firmware.

Risoluzione dei problemi:
Se l’applicazione di servizio KLF150 non si collega automaticamente al KLF150, le possibili cause includono:

1. Il KLF150 è collegato tramite un hub o un gateway USB invece che direttamente al PC.
2. Il cavo USB è solo per alimentazione (“solo alimentazione”).
3. Windows non dispone del driver corretto.

Driver mancante:
Esegui il driver seriale incluso e segui le istruzioni a schermo. Questo potrebbe richiedere i diritti di amministratore.
Se installato correttamente, il KLF150 apparirà in Gestione dispositivi sotto Porte come “Silicon Labs CP210…”.
Dopo l’installazione, riavvia l’applicazione di servizio KLF150.

Aggiornamento del firmware:

1. Nel menu [IMPOSTAZIONI], seleziona [AGGIORNAMENTO SOFTWARE].
2. Seleziona [SELEZIONA FILE] e individua il file del firmware incluso.
3. Seleziona [AGGIORNA] e attendi il completamento del processo.
   Dopo l’aggiornamento, il KLF150 si riavvierà e mostrerà il suo stato attuale.
