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1	Omfang
1.1	Generelt
Arbejdet omfatter levering af VELUX fladtagsvinduer til indbygning i flade tage med taghældning 0–15°.
1.2	Bygningsdele og processer
Denne bygningsdelsbeskrivelse omfatter projektering, produktion på fabrik og levering af følgende bygningsdele:
· V.01 — VELUX fladtagsvindue med fast karm (CFU) og top med plant glas (ISU 2093)
· V.02 — VELUX fladtagsvindue med fast karm (CFU) og top med buet glas (ISU 1093)
· V.03 — VELUX fladtagsvindue med oplukkelig karm (CVU) og top med plant glas (ISU 2093)
· V.04 — VELUX fladtagsvindue med oplukkelig karm (CVU) og top med buet glas (ISU 1093)
Bygningsdelene er lokaliseret på flade tage med taghældning 0–15° på <bygning x, y og z> iht. tagplan.
Følgende bygningsdele indgår i den brandmæssige klassifikation for bygningen: <x — angives af helhedsprojekterende>
Mængder fremgår af tilbudslisten.
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2	Almene specifikationer
2.1	Generelt
Molio S240.01.01 Vindue, dør og port, leverance, basisbeskrivelse og Molio S240.02.01 Vindue, dør og port, montage, basisbeskrivelse er sammen med denne bygningsdelsbeskrivelse gældende for ydelsen.
Der skal påregnes deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.
2.3	Andet gældende projektmateriale
Følgende grundlag er gældende sammen med denne bygningsdelsbeskrivelse:
· Tagplan med placering og typenummerering af vinduer
· Snittegninger af tagopbygning ved hvert vinduestype
· Detaljetegninger af tilslutning til dampspærre og tagdækning
· VELUX' størrelsesdiagram (seneste version)
· VELUX' monteringsvejledning for CFU/CVU og ISU 1093/2093
2.4	Referencer
2.4.2	Referencer, der er generelt gældende
Udover, de i referencelisten for basisbeskrivelsen angivne referencer, er følgende referencer gældende:
· DS/EN 1873 — Prefabricated accessories for roofing — Plastic rooflights (CE-mærkning for ovenlys)
· DS/EN 14351-1 — Vinduer og udvendige døre uden brand- og røgegenskaber, produktstandard
· DS/EN 13501-1 — Klassifikation af byggevarers reaktion ved brand
· DS/EN 13501-5 — Klassifikation af tagdækninger ved udvendig brandpåvirkning
· DS/EN 1627 — Indbrudssikkerhedsklassificering (RC-klasser)
· DS/EN ISO 717-1 — Bedømmelse af lydisolering i bygninger — luftbåren lyd
· DS/EN ISO 10140 — Måling af bygningselementers lydisolering i laboratorium
· DS/EN 15804+A2 — Bæredygtighed i byggeri — EPD-standard
· DS/ISO 14025 — Miljømærker og -deklarationer — Type III-deklarationer (EPD-program)
2.10	Dokumentation
2.10.3	D&V-dokumentation
Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:
· Brugsanvisning
· Reparations- og vedligeholdelsesvejledning
· Datablade for alle anvendte materialer
· Garantibevis
· Oversigt over forventet levetid for bygningsdelen
· <x>
D&V-dokumentation skal leveres digitalt på <x>.
2.12	Relationer til andre arbejder
2.12.2	Relaterede arbejder
2.12.2.1	Generelt
Der skal koordineres med følgende bygningsdele/arbejder:
· Tagkonstruktion (hul-dimensioner, bæreevne)
· Tagdækning (påsvejsning af tagpap eller tagmembran op langs karm)
· Dampspærre (tilslutning via systemtilhørende dampspærrekrave)
· Lofter (lysningspanelets indvendige afslutning)
· Stærkstrømsinstallationer (kun V.03 og V.04 — elektrisk motor)
· Bygningsautomation/CTS (option, ved KLF150-tilslutning)
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3	Projektering
3.1	Generelt
Den helhedsprojekterende er: <x>
Grundlaget for projekteringen af fladtagsvinduerne angives i DVV (Dansk Vindues Verifikation).
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4	Produktion
4.6	Mål og tolerancer
4.6.3	Tolerancer
Følgende specielle tolerancekrav er gældende:
· Hul i tagdæk afsættes iht. VELUX' størrelsesdiagram for det valgte vindue
· Karmens vatring efter montage iht. VELUX' monteringsvejledning
4.7	Materialer og produkter
4.7.5	Glas
Anvendelse: Termoruder i fladtagsvinduernes topramme.
Rude-varianter — alle med argonfyldning og lavemissions-belægning. Indvendig rude er lamineret sikkerhedsglas.
	Variant
	Type
	Konstruktion (indv. → udv.)

	Rude 20
	Tolagsrude
	7,5 mm lamineret + 16 mm argon + 4 mm hærdet

	Rude 20A
	Tolagsrude, forstærket
	9,5 mm lamineret + 15 mm argon + 8 mm hærdet

	Rude 25
	Trelagsrude
	7,5 mm lamineret + 10 mm argon + 3 mm varmeforstærket + 10 mm argon + 4 mm hærdet

	Rude 25A
	Trelagsrude, forstærket
	9,5 mm lamineret + 10 mm argon + 4 mm varmeforstærket + 10 mm argon + 8 mm hærdet



Klassifikationer (for ruden alene):
· Reaktion ved brand: Klasse C-s2,d2 iht. DS/EN 13501-1
· Indbrudssikring: Klasse RC2 iht. DS/EN 1627
· Lydisolering Rw: 39 dB (tolagsrude) / 41–42 dB (trelagsrude) iht. DS/EN ISO 717-1
· Regnstøj Lia: 44 dB
Top-glas (ISU 1093 og ISU 2093):
· Hærdet glas, fabriksintegreret i topramme
· Fastgjort med vejrbestandigt tætningsmateriale
· ISU 1093 — buet form, fungerer på 0° taghældning med fri afvanding
· ISU 2093 — plant form
· Udvendig brandsikring (ISU 1093 buet): Klasse Broof(t4) iht. DS/EN 13501-5
· Vandtæthed for samlet vindue: Klasse 9A
Samlet U-værdi for vinduet (rude + karm + top) er angivet under 4.7.10 Vinduer.
4.7.10	Vinduer
System

VELUX fladtagsvindue, C_U-serien (FRW 2.0). Designet til indbygning i flade tage med taghældning 0-15°.


Fælles komponenter for alle typer


Karm
Materiale: Composite - polyurethan- og glasfiberforstærket polyester (PUR/GRP) med trækerne, samlet som motordrevet base-unit med integreret termorude og hængsler (V.03 og V.04).
Indvendig overflade: Glat hvid polyurethan, vedligeholdelsesfri.
Karmen har integreret dampspærre-tilslutning samt notgang til montage af lysningspaneler.
Topramme
Hærdet glas (plant eller buet) med udvendig aluminiumsramme. Glasset er fabriksintegreret med vejrbestandigt tætningsmateriale.
Rude
Termorude i topramme. Rudevariant vælges pr. vindue iht. projektets energi- og lydkrav. Detaljerede konstruktioner og klassifikationer er angivet under 4.7.5 Glas.
Motor (kun V.03 og V.04)
· Elektrisk motor: 230 V AC, 50 Hz, integreret i karmen - ingen synlig forskel mellem CFU og CVU udefra
· Solcelledrevet motor: Ledningsfri, med integreret batteri og solpanel
· Integreret regnsensor med automatisk lukning
· Protokol: io-homecontrol
· Vægkontakt med åbn/luk medfølger
Styringssystem (kun V.03 og V.04)
· VELUX App Control - smart-home betjening via mobilapp
· <VELUX ACTIVE with NETATMO - sensorbaseret automatisk styring>
· <KLF150 - tilslutningsmodul til CTS / bygningsautomation>
Tilbehør (systemtilhørende)
· Karmforhøjer ZCU 0015/1015 - op til 4 stk à 150 mm pr. vindue
· Dampspærrekrave - tapefri, klemmes fast i konstruktionens not
· Fastgørelsesliste til tagpap - sikringssæt ZZZ 210U
· Lysningspanel LSF 2000 - dybdetilpasset indvendig afslutning
· <Insektnet - kun V.03 og V.04>


Vinduestyper


V.01 - Fast karm, plant glas (CFU + ISU 2093)
· Karm: CFU (fast)
· Top: ISU 2093 - plant hærdet glas
· Rude: <Rude 20; Rude 20A; Rude 25; Rude 25A>
· <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og topramme, beskyttet af glasoverdelen>
· Størrelser: <jf. VELUX' størrelsesdiagram>
V.02 - Fast karm, buet glas (CFU + ISU 1093)
· Karm: CFU (fast)
· Top: ISU 1093 - buet hærdet glas, leder regnvand bort selv ved 0° taghældning
· Rude: <Rude 20; Rude 20A; Rude 25; Rude 25A>
· <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og topramme, beskyttet af glasoverdelen>
· Udvendig brandsikring: Klasse Broof(t4) iht. DS/EN 13501-5
· Størrelser: <jf. VELUX' størrelsesdiagram>
V.03 - Oplukkelig karm, plant glas (CVU + ISU 2093)
· Karm: CVU (oplukkelig, motordrevet)
· Top: ISU 2093 - plant hærdet glas
· Rude: <Rude 20; Rude 20A; Rude 25; Rude 25A>
· Styring: <230 V elektrisk; Solcelledrevet (ledningsfri)>
· <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og topramme, beskyttet af glasoverdelen>
· Størrelser: <jf. VELUX' størrelsesdiagram>
V.04 - Oplukkelig karm, buet glas (CVU + ISU 1093)
· Karm: CVU (oplukkelig, motordrevet)
· Top: ISU 1093 - buet hærdet glas
· Rude: <Rude 20; Rude 20A; Rude 25; Rude 25A>
· Styring: <230 V elektrisk; Solcelledrevet (ledningsfri)>
· <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og topramme, beskyttet af glasoverdelen>
· Udvendig brandsikring: Klasse Broof(t4) iht. DS/EN 13501-5
· Størrelser: <jf. VELUX' størrelsesdiagram>


Samlet U-værdi for det faktiske vindue


U-værdier er CE-mærket iht. DS/EN 1873 (Urc, ref300).
	Rude
	U-værdi med plant top (V.01, V.03)
	U-værdi med buet top (V.02, V.04)

	Rude 20 (tolagsrude)
	0,75 W/m²K
	0,65 W/m²K

	Rude 20A (tolagsrude forstærket)
	0,75 W/m²K
	0,65 W/m²K

	Rude 25 (trelagsrude)
	0,60 W/m²K
	0,55 W/m²K

	Rude 25A (trelagsrude forstærket)
	0,60 W/m²K
	0,55 W/m²K





Garanti, CE-mærkning og bæredygtighed


· CE-mærkning iht. DS/EN 1873 (Prefabricated accessories for roofing - Plastic rooflights)
· Garanti: minimum 10 år, iht. VELUX' gældende garantibetingelser
· EPD: EPD-VEL-20220141-IBJ4-EN, iht. DS/EN 15804+A2 og DS/ISO 14025
4.10	Som udført dokumentation
Ud over angivne dokumentationer, skal følgende dokumentationer leveres: 
· <x>
”Som udført” dokumentation skal leveres digitalt på <x>.
Ad G4.

Følgende dokumentation er ikke en del D&V dokumentation: 
· <x>
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