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1	Omfang
1.1	Generelt
Arbejdet omfatter levering af fladtagsvinduer til indbygning i flade tage med taghældning 0–15°.
1.2	Bygningsdele og processer
Denne bygningsdelsbeskrivelse omfatter projektering, produktion på fabrik og levering af følgende bygningsdele:
· V.01 — Fladtagsvindue med fast karm og topenhed med plant hærdet glas
· V.02 — Fladtagsvindue med fast karm og topenhed med buet hærdet glas
· V.03 — Fladtagsvindue med oplukkelig karm (motordrevet) og topenhed med plant hærdet glas
· V.04 — Fladtagsvindue med oplukkelig karm (motordrevet) og topenhed med buet hærdet glas
Bygningsdelene er lokaliseret på flade tage med taghældning 0–15° på <bygning x, y og z> iht. tagplan.
Følgende bygningsdele indgår i den brandmæssige klassifikation for bygningen: <x — angives af helhedsprojekterende>
Mængder fremgår af tilbudslisten.
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2	Almene specifikationer
2.1	Generelt
Molio S240.01.01 Vindue, dør og port, leverance, basisbeskrivelse og Molio S240.02.01 Vindue, dør og port, montage, basisbeskrivelse er sammen med denne bygningsdelsbeskrivelse gældende for ydelsen.
Der skal påregnes deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.
2.3	Andet gældende projektmateriale
Følgende grundlag er gældende sammen med denne bygningsdelsbeskrivelse:
· Tagplan med placering og typenummerering af vinduer
· Snittegninger af tagopbygning ved hvert vinduestype
· Detaljetegninger af tilslutning til dampspærre og tagdækning
· Producentens størrelsesdiagram (seneste version)
· Producentens monteringsvejledning
2.4	Referencer
2.4.2	Referencer, der er generelt gældende
Udover, de i referencelisten for basisbeskrivelsen angivne referencer, er følgende referencer gældende:
· DS/EN 1873 — Prefabricated accessories for roofing — Plastic rooflights (CE-mærkning for ovenlys)
· DS/EN 14351-1 — Vinduer og udvendige døre uden brand- og røgegenskaber, produktstandard
· DS/EN 13501-1 — Klassifikation af byggevarers reaktion ved brand
· DS/EN 13501-5 — Klassifikation af tagdækninger ved udvendig brandpåvirkning
· DS/EN 1627 — Indbrudssikkerhedsklassificering (RC-klasser)
· DS/EN ISO 717-1 — Bedømmelse af lydisolering i bygninger — luftbåren lyd
· DS/EN ISO 10140 — Måling af bygningselementers lydisolering i laboratorium
· DS/EN 15804+A2 — Bæredygtighed i byggeri — EPD-standard
· DS/ISO 14025 — Miljømærker og -deklarationer — Type III-deklarationer (EPD-program)
2.10	Dokumentation
2.10.3	D&V-dokumentation
Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:
· Brugsanvisning
· Reparations- og vedligeholdelsesvejledning
· Datablade for alle anvendte materialer
· Garantibevis
· Oversigt over forventet levetid for bygningsdelen
· <x>
D&V-dokumentation skal leveres digitalt på <x>.
2.12	Relationer til andre arbejder
2.12.2	Relaterede arbejder
2.12.2.1	Generelt
Der skal koordineres med følgende bygningsdele/arbejder:
· Tagkonstruktion (hul-dimensioner, bæreevne)
· Tagdækning (påsvejsning af tagpap eller tagmembran op langs karm)
· Dampspærre (tilslutning via systemtilhørende dampspærrekrave)
· Lofter (lysningspanelets indvendige afslutning)
· Stærkstrømsinstallationer (kun V.03 og V.04 — elektrisk motor)
· Bygningsautomation/CTS (option, ved tilslutning til producentens styringsmodul)
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3	Projektering
3.1	Generelt
Den helhedsprojekterende er: <x>
Grundlaget for projekteringen af fladtagsvinduerne angives i DVV (Dansk Vindues Verifikation).
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4	Produktion
4.6	Mål og tolerancer
4.6.3	Tolerancer
Følgende specielle tolerancekrav er gældende:
· Hul i tagdæk afsættes iht. producentens størrelsesdiagram for det valgte vindue
· Karmens vatring efter montage iht. producentens monteringsvejledning
4.7	Materialer og produkter
4.7.5	Glas
Anvendelse: Termoruder i fladtagsvinduernes topramme.
Rude-varianter — alle med argonfyldning og lavemissions-belægning. Indvendig rude er lamineret sikkerhedsglas.
	Variant
	Type
	Konstruktion (indv. → udv.)

	Tolagsrude, standard
	Tolagsrude
	7,5 mm lamineret + 16 mm argon + 4 mm hærdet

	Tolagsrude, forstærket
	Tolagsrude
	9,5 mm lamineret + 15 mm argon + 8 mm hærdet

	Trelagsrude, standard
	Trelagsrude
	7,5 mm lamineret + 10 mm argon + 3 mm varmeforstærket + 10 mm argon + 4 mm hærdet

	Trelagsrude, forstærket
	Trelagsrude
	9,5 mm lamineret + 10 mm argon + 4 mm varmeforstærket + 10 mm argon + 8 mm hærdet



Klassifikationer (for ruden alene):
· Reaktion ved brand: Klasse C-s2,d2 iht. DS/EN 13501-1
· Indbrudssikring: Klasse RC2 iht. DS/EN 1627
· Lydisolering Rw: 39 dB (tolagsrude) / 41–42 dB (trelagsrude) iht. DS/EN ISO 717-1
· Regnstøj Lia: 44 dB
Top-glas:
· Hærdet glas, fabriksintegreret i topramme
· Fastgjort med vejrbestandigt tætningsmateriale
· Topenhed med buet glas — fungerer på 0° taghældning med fri afvanding
· Topenhed med plant glas
· Udvendig brandsikring (buet top): Klasse Broof(t4) iht. DS/EN 13501-5
· Vandtæthed for samlet vindue: Klasse 9A
Samlet U-værdi for vinduet (rude + karm + top) er angivet under 4.7.10 Vinduer.
4.7.10	Vinduer
System

Fladtagsvindue med glas-til-kant design og composite-karm. Designet til indbygning i flade tage med taghældning 0-15°.


Fælles komponenter for alle typer


Karm
Materiale: Composite - polyurethan- og glasfiberforstærket polyester (PUR/GRP) med trækerne, samlet som motordrevet base-unit med integreret termorude og hængsler (V.03 og V.04).
Indvendig overflade: Glat hvid polyurethan, vedligeholdelsesfri.
Karmen har integreret dampspærre-tilslutning samt notgang til montage af lysningspaneler.
Topramme
Hærdet glas (plant eller buet) med udvendig aluminiumsramme. Glasset er fabriksintegreret med vejrbestandigt tætningsmateriale.
Rude
Termorude i topramme. Rudevariant vælges pr. vindue iht. projektets energi- og lydkrav. Detaljerede konstruktioner og klassifikationer er angivet under 4.7.5 Glas.
Motor (kun V.03 og V.04)
· Elektrisk motor: 230 V AC, 50 Hz, integreret i karmen - ingen synlig forskel mellem fast og oplukkelig karm udefra
· Solcelledrevet motor: Ledningsfri, med integreret batteri og solpanel
· Integreret regnsensor med automatisk lukning
· Kommunikationsprotokol: åben standard for trådløs styring
· Vægkontakt med åbn/luk medfølger
Styringssystem (kun V.03 og V.04)
· Smart-home betjening via app
· <Sensorbaseret automatisk styring>
· <Tilslutningsmodul til CTS / bygningsautomation>
Tilbehør (systemtilhørende)
· Karmforhøjer, 150 mm højde - op til 4 stk pr. vindue
· Dampspærrekrave - tapefri, klemmes fast i konstruktionens not
· Fastgørelsesliste til tagpap
· Lysningspanel, dybdetilpasset indvendig afslutning
· <Insektnet - kun V.03 og V.04>


Vinduestyper


V.01 - Fast karm, plant glas
· Karm: fast
· Top: plant hærdet glas
· Rude: <Tolagsrude standard; Tolagsrude forstærket; Trelagsrude standard; Trelagsrude forstærket>
· <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og topramme, beskyttet af glasoverdelen>
· Størrelser: <jf. producentens størrelsesdiagram>
V.02 - Fast karm, buet glas
· Karm: fast
· Top: buet hærdet glas, leder regnvand bort selv ved 0° taghældning
· Rude: <Tolagsrude standard; Tolagsrude forstærket; Trelagsrude standard; Trelagsrude forstærket>
· <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og topramme, beskyttet af glasoverdelen>
· Udvendig brandsikring: Klasse Broof(t4) iht. DS/EN 13501-5
· Størrelser: <jf. producentens størrelsesdiagram>
V.03 - Oplukkelig karm, plant glas
· Karm: oplukkelig, motordrevet
· Top: plant hærdet glas
· Rude: <Tolagsrude standard; Tolagsrude forstærket; Trelagsrude standard; Trelagsrude forstærket>
· Styring: <230 V elektrisk; Solcelledrevet (ledningsfri)>
· <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og topramme, beskyttet af glasoverdelen>
· Størrelser: <jf. producentens størrelsesdiagram>
V.04 - Oplukkelig karm, buet glas
· Karm: oplukkelig, motordrevet
· Top: buet hærdet glas
· Rude: <Tolagsrude standard; Tolagsrude forstærket; Trelagsrude standard; Trelagsrude forstærket>
· Styring: <230 V elektrisk; Solcelledrevet (ledningsfri)>
· <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og topramme, beskyttet af glasoverdelen>
· Udvendig brandsikring: Klasse Broof(t4) iht. DS/EN 13501-5
· Størrelser: <jf. producentens størrelsesdiagram>


Samlet U-værdi for det faktiske vindue


U-værdier er CE-mærket iht. DS/EN 1873 (Urc, ref300).
	Rude
	U-værdi med plant top (V.01, V.03)
	U-værdi med buet top (V.02, V.04)

	Tolagsrude standard
	0,75 W/m²K
	0,65 W/m²K

	Tolagsrude forstærket
	0,75 W/m²K
	0,65 W/m²K

	Trelagsrude standard
	0,60 W/m²K
	0,55 W/m²K

	Trelagsrude forstærket
	0,60 W/m²K
	0,55 W/m²K





Garanti, CE-mærkning og bæredygtighed


· CE-mærkning iht. DS/EN 1873 (Prefabricated accessories for roofing - Plastic rooflights)
· Garanti: minimum 10 år ved certificeret installatør
· EPD: Produktspecifik EPD iht. DS/EN 15804+A2 og DS/ISO 14025 skal foreligge
4.10	Som udført dokumentation
Ud over angivne dokumentationer, skal følgende dokumentationer leveres: 
· <x>
”Som udført” dokumentation skal leveres digitalt på <x>.
Ad G4.

Følgende dokumentation er ikke en del D&V dokumentation: 
· <x>
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