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1	Omfang
1.1	Generelt
Arbejdet omfatter levering af VELUX fladtagsvinduer til indbygning i flade tage med taghældning 0–15°.
1.2	Bygningsdele og processer
Denne bygningsdelsbeskrivelse omfatter projektering, produktion på fabrik og levering af følgende bygningsdele:
· V.01 — VELUX fladtagsvindue med fast karm (CFP) og akryl-kuppel, kuppel-materiale: <Klar (ISD 0000); Opal/uigennemsigtig (ISD 0100)>
· V.02 — VELUX fladtagsvindue med oplukkelig karm (CVP) og akryl-kuppel, kuppel-materiale: <Klar (ISD 0000); Opal/uigennemsigtig (ISD 0100)>
· V.03 — VELUX fladtagsvindue med fast karm (CFP) og flad rammefri topglas
· V.04 — VELUX fladtagsvindue med oplukkelig karm (CVP) og flad rammefri topglas
Bygningsdelene er lokaliseret på flade tage med taghældning 0–15° på <bygning x, y og z> iht. tagplan.
Følgende bygningsdele indgår i den brandmæssige klassifikation for bygningen: <x — angives af helhedsprojekterende>
Mængder fremgår af tilbudslisten.
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2	Almene specifikationer
2.1	Generelt
Molio S240.01.01 Vindue, dør og port, leverance, basisbeskrivelse og Molio S240.02.01 Vindue, dør og port, montage, basisbeskrivelse er sammen med denne bygningsdelsbeskrivelse gældende for ydelsen.
Der skal påregnes deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.
2.3	Andet gældende projektmateriale
Følgende grundlag er gældende sammen med denne bygningsdelsbeskrivelse:
· Tagplan med placering og typenummerering af vinduer
· Snittegninger af tagopbygning ved hvert vinduestype
· Detaljetegninger af tilslutning til dampspærre og tagdækning
· VELUX' størrelsesdiagram (seneste version)
· VELUX' monteringsvejledning for CFP/CVP og ISD
2.4	Referencer
2.4.2	Referencer, der er generelt gældende
Udover, de i referencelisten for basisbeskrivelsen angivne referencer, er følgende referencer gældende:
· DS/EN 1873 — Prefabricated accessories for roofing — Plastic rooflights (CE-mærkning for ovenlys)
· DS/EN 14351-1 — Vinduer og udvendige døre uden brand- og røgegenskaber, produktstandard
· DS/EN 13501-1 — Klassifikation af byggevarers reaktion ved brand
· DS/EN 13501-5 — Klassifikation af tagdækninger ved udvendig brandpåvirkning
· DS/EN 1627 — Indbrudssikkerhedsklassificering (RC-klasser)
· DS/EN ISO 717-1 — Bedømmelse af lydisolering i bygninger — luftbåren lyd
· DS/EN ISO 10140 — Måling af bygningselementers lydisolering i laboratorium
· DS/EN 15804+A2 — Bæredygtighed i byggeri — EPD-standard
· DS/ISO 14025 — Miljømærker og -deklarationer — Type III-deklarationer (EPD-program)
2.10	Dokumentation
2.10.3	D&V-dokumentation
Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:
· Brugsanvisning
· Reparations- og vedligeholdelsesvejledning
· Datablade for alle anvendte materialer
· Garantibevis
· Oversigt over forventet levetid for bygningsdelen
· <x>
D&V-dokumentation skal leveres digitalt på <x>.
2.12	Relationer til andre arbejder
2.12.2	Relaterede arbejder
2.12.2.1	Generelt
Der skal koordineres med følgende bygningsdele/arbejder:
· Tagkonstruktion (hul-dimensioner, bæreevne)
· Tagdækning (påsvejsning af tagpap eller tagmembran op langs karm)
· Dampspærre (tilslutning via systemtilhørende dampspærrekrave)
· Lofter (lysningspanelets indvendige afslutning)
· Stærkstrømsinstallationer (kun V.03 og V.04 — elektrisk motor)
· Bygningsautomation/CTS (option, ved KLF150-tilslutning)
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3	Projektering
3.1	Generelt
Den helhedsprojekterende er: <x>
Grundlaget for projekteringen af fladtagsvinduerne angives i DVV (Dansk Vindues Verifikation).
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4	Produktion
4.6	Mål og tolerancer
4.6.3	Tolerancer
Følgende specielle tolerancekrav er gældende:
· Hul i tagdæk afsættes iht. VELUX' størrelsesdiagram for det valgte vindue
· Karmens vatring efter montage iht. VELUX' monteringsvejledning
4.7	Materialer og produkter
4.7.5	Glas
Anvendelse: Termoruder i fladtagsvinduernes karm.
Rude-varianter — alle med argonfyldning og lavemissions-belægning. Indvendig rude er lamineret sikkerhedsglas.
	Variant
	Type
	Konstruktion (indv. → udv.)

	Rude 73UT
	Tolagsrude
	6,8 mm lamineret + 14,5 mm argon + 4 mm floatglas

	Rude 73FQV
	Tolagsrude, indbrudssikret
	7,5 mm lamineret + 14,5 mm argon + 4 mm floatglas



Klassifikationer (for ruden alene):
· Reaktion ved brand: Klasse B-s1,d0 iht. DS/EN 13501-1
· Indbrudssikring (kun Rude 73FQV): Klasse RC2 iht. DS/EN 1627
· Lydisolering Rw: 36 dB iht. DS/EN ISO 717-1
Topvariant A — akryl-kuppel (V.01 og V.02):
· Hvælvet ridsefast kuppel i akryl, fabriksintegreret i karm
· Afrundet form leder vand og sne bort selv ved 0° taghældning
· Kuppel-materiale: <ISD 0000 — klar akryl, lystransmittans τv 0,68–0,72; ISD 0100 — opal akryl (uigennemsigtig), lystransmittans τv 0,15–0,25>
· Reaktion ved brand: Klasse B-s1,d0 iht. DS/EN 13501-1
Topvariant B — flad rammefri topglas (V.03 og V.04):
· Hærdet topglas i flad rammefri konstruktion, fabriksintegreret i karm
· Rammefri overkant — fri afvanding og rengøringsvenlig overflade; forhindrer opsamling af snavs
· Reaktion ved brand: Klasse B-s1,d0 iht. DS/EN 13501-1
Samlet U-værdi for vinduet (rude + karm + topvariant) er angivet under 4.7.10 Vinduer.
4.7.10	Vinduer
System

VELUX fladtagsvindue, C_P-serien (FRW 1.0). Designet til indbygning i flade tage med taghældning 0-15°.


Fælles komponenter for alle typer


Karm
Materiale: Ekstruderet PVC, isoleret med polystyren. Glat hvid vedligeholdelsesfri overflade indvendigt. Karmen indeholder ikke organisk materiale og er egnet til vådrum.
Karmen har integreret dampspærre-tilslutning samt notgang til montage af lysningspaneler. Trækantslister er integreret i karmen.
Rude
Termorude i karm. Rudevariant vælges pr. vindue iht. projektets energi- og sikkerhedskrav. Detaljerede konstruktioner og klassifikationer er angivet under 4.7.5 Glas.
Motor (kun V.02 og V.04 - oplukkelige typer)
· Elektrisk motor: 230 V AC, integreret i karmen
· Integreret regnsensor med automatisk lukning
· Trådløs fjernbetjening medfølger
Styringssystem (kun V.02 og V.04)
· <KLF150 - tilslutningsmodul til CTS / bygningsautomation>
· <Mulighed for sensorbaseret automatisk styring via rumlige sensorer>
Tilbehør (systemtilhørende)
· Karmforhøjer ZCE 0015/1015 - op til 4 stk à 150 mm pr. vindue
· Dampspærrekrave - tapefri, klemmes fast i konstruktionens not
· Fastgørelsesliste til tagpap - sikringssæt ZZZ 210
· Lysningspanel LSF 2000 - dybdetilpasset indvendig afslutning


Vinduestyper


V.01 - Fast karm med akryl-kuppel (CFP)
· Karm: CFP (fast)
· Top: Hvælvet akryl-kuppel, fabriksintegreret. Kuppel-materiale: <Klar (ISD 0000); Opal/uigennemsigtig (ISD 0100)>
· Rude: <Rude 73UT; Rude 73FQV>
· <Indvendig gardin: <Mørklægningsgardin; Plisségardin>>
· <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og akryl-kuppel, beskyttet af glasoverdelen>
· Indvendig gardin og udvendig solafskærmning kan installeres samtidig i samme vindue
· Størrelser: <jf. VELUX' størrelsesdiagram>
V.02 - Oplukkelig karm med akryl-kuppel (CVP)
· Karm: CVP (oplukkelig, elektrisk motor 230 V)
· Top: Hvælvet akryl-kuppel, fabriksintegreret. Kuppel-materiale: <Klar (ISD 0000); Opal/uigennemsigtig (ISD 0100)>
· Rude: <Rude 73UT; Rude 73FQV>
· <Indvendig gardin: <Mørklægningsgardin; Plisségardin>>
· <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og akryl-kuppel, beskyttet af glasoverdelen>
· Indvendig gardin og udvendig solafskærmning kan installeres samtidig i samme vindue
· Størrelser: <jf. VELUX' størrelsesdiagram>
V.03 - Fast karm med flad rammefri topglas (CFP)
· Karm: CFP (fast)
· Top: Flad rammefri hærdet topglas, fabriksintegreret. Rammefri overkant - fri afvanding og rengøringsvenlig overflade
· Rude: <Rude 73UT; Rude 73FQV>
· <Indvendig gardin: <Mørklægningsgardin; Plisségardin>>
· <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og flad rammefri topglas, beskyttet af glasoverdelen>
· Indvendig gardin og udvendig solafskærmning kan installeres samtidig i samme vindue
· Størrelser: <jf. VELUX' størrelsesdiagram>
V.04 - Oplukkelig karm med flad rammefri topglas (CVP)
· Karm: CVP (oplukkelig, elektrisk motor 230 V)
· Top: Flad rammefri hærdet topglas, fabriksintegreret. Rammefri overkant - fri afvanding og rengøringsvenlig overflade
· Rude: <Rude 73UT; Rude 73FQV>
· <Indvendig gardin: <Mørklægningsgardin; Plisségardin>>
· <Udvendig solafskærmning: <Udvendig markise; Udvendigt solgardin; Udvendigt mørklægningsgardin> - placeret mellem termorude og flad rammefri topglas, beskyttet af glasoverdelen>
· Indvendig gardin og udvendig solafskærmning kan installeres samtidig i samme vindue
· Størrelser: <jf. VELUX' størrelsesdiagram>


Samlet U-værdi for det faktiske vindue


U-værdier er CE-mærket iht. DS/EN 1873 (Urc, ref300).
	Rude
	U-værdi med akryl-kuppel (V.01, V.02)
	U-værdi med flad rammefri topglas (V.03, V.04)

	Rude 73UT (tolagsrude)
	0,76-0,87 W/m²K
	0,75 W/m²K

	Rude 73FQV (tolagsrude, RC2)
	0,72-0,80 W/m²K
	0,75 W/m²K





Garanti, CE-mærkning og bæredygtighed


· CE-mærkning iht. DS/EN 1873 (Prefabricated accessories for roofing - Plastic rooflights)
· Garanti: minimum 10 år, iht. VELUX' gældende garantibetingelser
· EPD (V.01-V.02): EPD-VEL-20220133-IBJ4-EN, iht. DS/EN 15804+A2 og DS/ISO 14025
· EPD (V.03-V.04): <EPD-reference afventes>
4.10	Som udført dokumentation
Ud over angivne dokumentationer, skal følgende dokumentationer leveres: 
· <x>
”Som udført” dokumentation skal leveres digitalt på <x>.
Ad G4.

Følgende dokumentation er ikke en del D&V dokumentation: 
· <x>
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