Přečtěte si mě

Čeština:

Součástí tohoto balíčku jsou:

1. přečtěte_si_mě.txt – Tento soubor
2. VELUX KLF150 v1.0.30.EXE – Servisní aplikace KLF150
3. CP210xVCPInstaller_(...).exe – Sériový ovladač KLF150
4. KLF150EU_1.1.2_fwu.bin – Nejnovější firmware KLF150

Připojte KLF150 přímo k počítači pomocí USB datového kabelu. Upozorňujeme, že některé kabely jsou pouze pro napájení („pouze napájení“) a nebudou fungovat.
Po zapnutí KLF150 spusťte servisní aplikaci KLF150. Instalace není vyžadována; aplikaci lze spustit z libovolného umístění. Pro první spuštění doporučujeme spustit ji přímo z rozbaleného balíčku.

Servisní aplikace by měla KLF150 automaticky detekovat a zobrazit jeho aktuální stav.
Pokud nainstalovaný firmware není podporován servisní aplikací, bude nutné firmware aktualizovat.

Řešení problémů:
Pokud se servisní aplikace KLF150 automaticky nepřipojí ke KLF150, mohou být možné příčiny:

1. KLF150 je připojen přes hub nebo USB bránu místo přímého připojení k počítači.
2. USB kabel je pouze pro napájení („pouze napájení“).
3. Windows nemá nainstalovaný správný ovladač.

Chybějící ovladač:
Spusťte dodaný sériový ovladač a postupujte podle pokynů na obrazovce. To může vyžadovat práva administrátora.
Pokud je ovladač správně nainstalován, KLF150 se zobrazí ve Správci zařízení pod Porty jako „Silicon Labs CP210…“.
Po instalaci restartujte servisní aplikaci KLF150.

Aktualizace firmwaru:

1. V [NASTAVENÍ] vyberte [AKTUALIZACE SOFTWARU].
2. Vyberte [VYBRAT SOUBOR] a najděte dodaný soubor firmwaru.
3. Vyberte [AKTUALIZOVAT] a počkejte na dokončení procesu.
   Po aktualizaci se KLF150 restartuje a zobrazí svůj aktuální stav.
